|  |  |
| --- | --- |
| **YANGIN TALİMATI** | |
| 1. YANGINA KARŞI AŞAĞIDAKİ ÖNLEMLERİ ALINIZ 2. Binanızdaki baca ve boruları zamanında temizleyiniz. 3. Sigaranızı iyice söndürüp sigara tablasına atınız. 4. Çatı aralarında elektrik tesisatı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde bulundurmayınız. 5. İzinsiz elektrik, LPG gazlı ocak, soba vb. kullanmayınız. 6. Elektrik tesisatı işlerini mutlaka ehliyetli kişilere yaptırınız. 7. Elektrik tesisatınızın fenni muayenesini yaptırınız. 8. Elektrik sigortalarını otomatik hale getiriniz. 9. Yangın söndürme cihazı ve malzemelerini her an kullanılır halde bulundurunuz. 10. Mesai bitimi bütün odaları kontrol ettiriniz. 11. Arşiv ve ambarlarda soba kullanmayınız. 12. Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içmeyiniz. 13. Bütün personeli yangın konusunda eğitiniz. 14. Yangın kaçış noktalarını kullanılır halde tutunuz.   C. LÜZÜMLU TELEFONLAR  İtfaiye: 110 Bina koruma amiri: Elektrik:  Doğalgaz: Polis İmdat:155 Su:  Ambulans:112 Jandarma İmdat:156  D. YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ  1. Talimat ve emirlere uymamaktan.  2. Bilgisizlikten.  3. İhmalden.  4. Sabotaj hareketlerinden.  5.Sıçrama ve kazalardan.  5. Elektrik arkı veya kontağından.  F. ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA  1. HABER VERME: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak v.b. harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir.  2. EKİPLERİN GÖREVLERİ:  SÖNDÜRME EKİBİ: Yangının çıktığı yerin üst ve yanlarındaki odalarda tertibat alarak yangını söndürmeye çalışır.  KURTARMA EKİBİ: Varsa önce canlıları kurtarır. Yangında öncelik sırasına göre evrak ve eşyaları boşaltmaya hazır hale getirir. Gerekiyorsa binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşıyabilirler. Yangın çıkan binanın tahliyesine, olay yerine gelen itfaiye amirinin veya mülkiye amirinin emriyle başlanır. Kurtarılan eşya itfaiye amiri veya idari işler birim amirinin göstereceği bir yere taşınır.  İLK YARDIM EKİBİ: Yaralı ve hastalara yardım eder.  KORUMA EKİBİ: Yangından kurtarılan eşyaları korur, panik ve kargaşayı önler. | 1. YANGIN ANINDA AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ YAPINIZ. 2. Telaşlanmayınız, yangın çevremizdeki ve sorumlu kişilere duyurunuz. 3. İtfaiyeye haber veriniz. (Tel:110) 4. Adresi en kısa ve doğru olarak bildiriniz. 5. Yangın cinsini bildiriniz. (Bina, baca, akaryakıt, elektrik motorlu araç v.b.) 6. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut araç, gereçten faydalanmaya çalışınız. 7. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, kilitlemeyiniz yanıcı maddeleri uzaklaştırınız. 8. Önce canlıları sonra kıymetli evrak ve malzemeyi kurtarınız. 9. Bunları yaparken kendinize ve başkalarını riske atmayınız. 10. Yangın söndürme ekipleri veya şehir itfaiyesi geldikten sonra onların emrine giriniz. 11. Hasta ve yaralılara ilk yardım yapınız, zemine ulaşmış asansörler ile yangın, motopompları hariç, elektrikleri kesiniz.   D. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANILIŞI  1. Cihazı yangın yerine getiriniz, rüzgarı arkanıza alınız.  2. Ateşe mümkün olduğunca yaklaşınız.  3. Tetik mekanizmasını tetikleyen pimi çıkartınız veya karbondioksit tüpünün (yandaki küçük tüp) valfını sola doğru çevirerek açınız.  4. Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan gazı veya tozu yangının doğduğu yere püskürtünüz.  5. Yangını ön taraftan arka tarafa doğru söndürünüz.  6. Yangını, söndüğünden emin olmadan terk etmeyiniz.  7. Tozlu cihazları toz bitene kadar boşaltınız.  G. YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA  1. HABER VERME: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak v.b. harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir. Aynı zamanda yangın ihbar telefonunun yanındaki listeden amirine ve ilgililere haber verir.  2. GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI:  Yangın yerine gelen daire müdürü ile ekip personeli derhal vazifelerine başlarlar.  H. YANGIN BİNANIN YAKININDA OLURSA  1. Binanın yangın tehdidi altındaki tarafında bulunan odaların perdeleri çıkarılır, pencereler kapatılır, gerekiyorsa evrak, dosya ve diğer eşyalar tehlikesiz yerlere taşınır.  2. Çatıda koruma tertibi alınır. Çatı ve diğer yerlere düşen kıvılcım söndürülür. Ahşap kısımlar ve çatı bol su ile ıslatılır. |
| GÖREVİ(Tel) SÖNDÜRME EKİBİ(Tel) KURTARMA EKİBİ(Tel) KORUMA EKİBİ(Tel) İLKYARDIM EKİBİ(Tel)  Ekip başı:  Ekip personeli: | |